2024年12月行政電腦更新：X2715G

有外接windows usb『開機碟』的情況下會卡在bios無法開機，要注意一下  
  
解決方法：

要先把security boot關掉

再去Advanced的第2項Integrated Peripherals

進去後 按Ctrl + S

把AHCI關掉才可以讀得到『開機碟』(原廠出廠是VMD，不是AHCI)